{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Feuil1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,null,"Notes sur la précision à l'équateur"]
["Conversion Locator Maidenhead",null,null,null,null,"Pour les degrés décimaux",null,"Taille des zones locators\n(longitude x latitude)"]
[null,null,null,null,null,"2 décimales = environ 1.1 km",null,"Paire 1 = 20° x 10°"]
[null,null,null,null,null,"4 décimales = environ 11 m",null,"Paire 2 = 2° x 1°"]
["Conversion Locator (de 1 à 5 paires) vers degrés décimaux (6 décimales)",null,null,null,null,"6 décimales = environ 11 cm",null,"Paire 3 = 5 minutes x 2.5 minutes"]
["Les coordonnées sont celles du centre du plus petit quadroïd",null,null,null,null,"Pour les degrés, minutes, secondes",null,"Paire 4 = 30 secondes x 15 secondes"]
[null,null,null,null,null,"1 degré = environ 110 km",null,"Paire 5 = 1.25 secondes x 0.625 seconde"]
[null,"Locator","Latitude","Longitude",null,"1 minute = environ 1.8 km"]
[null,"JN18XH44QA",{"$f":"IF(ISBLANK(B10),\"\",FindLat(B10))","v":48.308419999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(B10),\"\",FindLong(B10))","v":3.9557289999999998},null,"1 seconde = environ 31 m"]
[null,null,null,null,null,"1 seconde avec deux décimales = environ 31 cm"]
[]
["Calcul de distance entre deux locators (jusqu'à 5 paires)"]
[null,"Locator","Latitude","Longitude",null,null,"En kilomètres","En mètres"]
["Point de départ","IN86XT15DG",{"$f":"IF(ISBLANK(B15),\"\",FindLat(B15))","v":46.813628000000001},{"$f":"IF(ISBLANK(B15),\"\",FindLong(B15))","v":-2.073785},null,"Distance orthodromique",{"$f":"FindDistanceHaversine(C15,D15,C16,D16)","v":514.88010218784859},{"$f":"G15*1000","v":514880.10218784859}]
["Point d'arrivée","JN26IX49BN",{"$f":"IF(ISBLANK(B16),\"\",FindLat(B16))","v":46.998176999999998},{"$f":"IF(ISBLANK(B16),\"\",FindLong(B16))","v":4.7005210000000002},null,"Chemin le plus long",{"$f":"2*PI()*6371-G15","v":39515.293489853299}]
[]
["Conversion degrés décimaux en degrés minutes secondes",null,null,null,null,null,"En degrés décimaux","En DMS"]
[null,null,null,null,null,"Nombre de décimales",4,2]
[null,"Degrés décimaux",-120.00018910999999,null,null,"Azimut de départ",{"$f":"ROUND(FindStartAzimut(C15,D15,C16,D16),G$19)","v":85.244399999999999},{"$f":"DD_to_DMS(FindStartAzimut(C15,D15,C16,D16),H$19)","v":"085° 14' 40\""}]
[null,"Nombre de décimales",2,null,null,"Azimut d'arrivée",{"$f":"ROUND(FindEndAzimut(C15,D15,C16,D16),G$19)","v":90.194000000000003},{"$f":"DD_to_DMS(FindEndAzimut(C15,D15,C16,D16),H$19)","v":"090° 11' 38.26\""}]
[null,"Degrés DMS",{"$f":"DD_to_DMS(C20,C21)","v":"-120° 00' 00.68\""},null,null,"Azimut de retour",{"$f":"ROUND(FindReturnAzimut(C15,D15,C16,D16),G$19)","v":270.19400000000002},{"$f":"DD_to_DMS(FindReturnAzimut(C15,D15,C16,D16),H$19)","v":"270° 11' 38.26\""}]
[]
[]
[null,"©Olivier ADLER 11/2023"]
[]
["NB : les caculs ne tiennent pas compte de l'ovalisation de la terre, pour les grandes distances ils sont donc approximatifs"]
["Des imprécisions peuvent apparaître aux abords des pôles géographiques étant donné les formules trigonométriques utilisées."]
["Les carreaux locator ne sont pas des rectangles parfaits à cause de la projection sur une sphère. On les appelle donc plutôt des \"squaroïdes\""]